快西省安全生产委员会文件

陕安委 （ 2019 ) 2 号

陕西省安全生产委员会 关于加｜夹道路交通事故多发点段安全隐患 治理的通知

各设区市 、韩城市政府 ，省安委会有关成员单位 ： 根据省安委会 2019 年第 1 次安全生产月度会精神 ，为 保证

我省道路交通安全隐患治理工作落在实处 、取得实效 ，现对列入

《陕西省道路交通安全工作三年行动方案 （ 2018-2020 年）》 （ 以 下简称 《三年行动方案》） ，且尚未治理的道路交通事故多发点段 安全隐患清单 （ 第 1批） （ 见附件） 予以公布 ，并提出如下工作要 求：

一、落实隐患治理责任

各设区市政府要对照 《三年行动方案》， 对尚未整治或整治

噜ti

未到位的事故多发点段安全隐患逐项认领 ，主要领导要亲自组织 制定整治方案 ，分级分类督办 ，逐一明确督办 、治理责任人和治 理时限 ，认真做好整改治理 ，务求取得实效 。省交安委办公室要 适时组织公安 、交通等有关部门和专家对全省事故多发路段治理 情况进行督导检查 ，对发现存在责任不落实 、整改不彻底 、发生 重特大责任交通事故等问题的 ，要依据 《落实＜陕西省道路交通安 全工作三年行动方案 （ 2018-2020 年〉 追责问责办法〉》 ，严肃追 究相关责任。

二、加快隐患治理进度

各设区市政府 、各责任单位要本着 “先重后轻 、先急后缓 、 先易后难 、重在解决” 的原则，加快事故多发点段道路安全隐患 治理 。特别是对于 2019 年治理计划中需补充完善道路警示标志 、 信号灯 ，铺设减速震荡标线 ，增加隔离 带、防护墙等安全警示防 护设施 ，强化路面管 控等措施的易整治 路段 ，要按整改时限要求 加快治理进度 ，争取于 8 月底前治理到位 ；对于短期难以整改到 位的事故多发路段 ，要进一步落实治理措施 ，务实监管责任 ，务 必于 12 月底前治理完毕 。

三、加强隐患治理信息报送

各设区市安委会办公室 、交安委办公室要加强联系 ，做好事 故多发点段安全隐患治理工作的沟通协调 、信息共享和资料收集 工作。每月26 日前，省交安委办公室负责将各市 （ 区） 整改治理 情况报省安委会办公室 。省安委会办公室将在省安委会安全生产

nL

内《U

月度会上对各市 （ 区〉 隐患排查治理情况进行通报点评 。

附件：道路交通事故多发点段安全隐患清单 （ 第 1批）



附件

道路交通事故多发点段安全隐患清单 （ 第1批 ）

侧

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年计划完成整改的道路交通事故多发点段安全隐患清单 | | | | | | |
| 序 号 | 行 政 区 域 | 所属县  市 | 道路 名称 | 行政  等级 | 多发点段  里程区间 | 存在的隐患 |
| Km+m Km+m |
|  | 西安 | j霸桥区 | 水安路 | 城市 道路 | 第一段 （水泥厂十 字一汽车学院转盘）  、第二段 （汽车学院  转盘一端桥区与蓝田 县交界的寨子村） 和 第三段 （濡桥区与蓝 田县交界的寨子村一 蓝田县安村） | 坡陡弯急车辆失控 ，连续下坡，货车制动失 灵：交通设施不完善 ：减速带设置不够：路 防护不足。 |
| 2 | 西安 | 长安区 | 107  省道 | 省道 | 334路公交车在i且比 斯欢乐水世界 （位于 明德学院、现代学院 附近） 107省道左转 弯处 | 载满乘客的334路公交车需要横穿环 山路左转 弯，向东行驶。因左转处未设置限速 、测速、 交通信号灯 ，环山路车流量大 、过往车辆速度 快，给公交车左转带来极大安全隐患 ，特别 冬季道路结冰以后隐患更加突出 。急需在此处 加装限速、测速设备及交通信号灯 。 |
| 3 | 西安 | 高陵区 | 六号路与 二号路十  于..,..)-.,, | 县道 | 六号路与二号路十字 | 无标志、标线；无红绿灯；车辆行驶速度高 、 车流量大。 |
| 4 | 咸阳 | 武功县 | Sl04长宁 高级中学 门口 | 县道 | 104省道  42KM+500M | 十字口 ，车辆较多 。 |
| 5 | 咸阳 | 武功县 | Sl04长 兴村与葛 家村交汇  处 | 县道 | 104省道44KM | 路口不平 ，无减速带 。 |
| 6 | 咸阳 | 武功县 | 西宝中线 万通冷库 门前 | 县道 | 普小路Okm+500m | 路西无禁止通行标志 ，车辆违规驶入该路段易 发生交通事故 。 |
| 7 | 咸阳 | 武功县 | X326 | 县道 | 曹代路0.8KM | 弯道车辆较多 ，视野不开阔 。 |
| 8 | 咸阳 | 武功县 | 长河路 | 县道 | 2KM+300M | 学校位于坡道半坡处 。 |
| 9 | 宝鸡 | 凤县 | 212 | 省道 | 157km+200m  ～  157km+500m | 此路段为铁路与公路交叉隧道 ，S型急弯 ，车 速较快 、或遇雨雪天气极导致车辆发生事故 。 |

是

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 宝鸡 | 扶风县 | 104省道 瑞样花炮 厂至十里 铺六组路 口 | 省道 | 86Km+500m  ～  87Km+800m | 未设置路口标志及限速标志 、未设置减速带 、 让行标志。 |
| 11 | 渭南 | 富平县 | 老富淡路 与西二环 交汇处 | 县道 | 两路交汇处 | 未设置安全警示灯 ，交通标志不健全 ，既是坡 道又是十字路口 ，且有桥墩遮挡视线 。 |
| 12 | 渭南 | 富平县 | 富昌路与 富间路十 字路口 | 县道 | 十字 | 因该路口是大十字路口，车流量较大，东北角又 有一家私营幼儿园 ，上下学车辆出入很随意 ， 无减速设置。 |
| 13 | 渭南 | 富平县 | 老富闰路 与环城南 路十字 | 县道 | 十字 | 因该路段是个十字路口 ，车辆速度都较高 ，无 减速控速设施 。 |
| 14 | 渭南 | 白水县 | 东环路 | 县道 | 东环路与尧头村十字 | 村庄出入口无让行、限速标志。 |
| 15 | 渭南 | 自水县 | 201  省道 | 省道 | 329KM+OM | 转弯视线不清 。 |
| 16 | 渭南 | 撞关县 | 尚德路 | 县道 | 尚德路尚德小区门前 | 有绿化树木影响进出小区车辆视线 ，存在重大 交通安全隐患 。 |
| 17 | 渭南 | 合阳县 | 城区道路 九龙大街  、太蚓路 全段、官 庄村路口  、凤凰路 | 县道 | 城区道路九龙大街 、 太拟路全段 、官庄村 路口、凤凰路 | 非机动车辆出入口两侧绿化树木主杆较低 ，树 冠较大 ，遮挡出入车辆视线 。 |
| 18 | 渭南 | 合阳县 | 108国道 和家庄路 口 | 国道 | Kll27 | 由北向南路西培柏及镇宣传牌遮挡行车视线 。 |
| 19 | 铜川 | 王益区 | 川陈线 | 省道 | 全段 | 公路标志、标牌缺失 ：是安全防护措施欠缺。 |
| 20 | 汉中 | 镇巴县 | 镇节路 | 乡道 | 10km+l8km | 山高坡陡，弯多路窄，下坡急弯，全段无警示 标志及防护措施 ，属老百姓自发修建的通组便 道。 |
| 21 | 汉中 | 镇巴县 | 长大路 | 乡道 | 7KM+300M | 山体滑坡，路面积石，导致事故频发 。 |
| 22 | 汉中 | 镇巴县 | 镇节路 | 乡道 | 10km+l 8km | 山高坡陡，弯多路窄，下坡急弯 ，全段无警示 标志及防护措施 ，属老百姓自发修建的通组便 道。 |
| 23 | 汉中 | 留坝县 | G316 C青  桥驿街｝  青桥驿桥 头） | 国道 | 2204KM+200M  2205KM | 道路狭窄，部分路面临崖临水 ，道路穿过集镇  。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 安康 | 汉滨区 | 省道310 | 省道 | K ll+600 Kll +690 | 边坡高度 100米悬崖。 |
| 25 | 安康 | 汉滨区 | 省道310 | 省道 | K l5+650 K l 5+7 10 | 边坡高度 100米深沟。 |
| 26 | 安康 | 汉滨区 | 省、道310 | 省道 | k 15+980 kl6+080 | 边坡高度 100米深沟。 |
| 27 | 安康 | 汉滨区 | 省道310 | 省道 | k23+560 k23+700 | 边坡高度 100米深沟。 |
| 28 | 安康 | 汉滨区 | 省道310 | 省道 | k23+970 k24+010 | 边坡高度40米深沟。 |
| 29 | 安康 | 汉滨区 | 省道310 | 省道 | k28+900 k29+ 150 | 急弯、边坡高度40米深沟 。 |
| 30 | 安康 | 汉滨区 | 省道310 | 省道 | k29+280 k29+320 | 边坡高度40米深沟。 |
| 31 | 安康 | 汉1宾区 | 省道310 | 省道 | k31+530 k31+580 | 临河、边坡高度40米深沟 。 |
| 32 | 安康 | 紫阳县 | 省、道310 | 省道 | k38+770 k38+800 | 边坡高度40米深沟。 |
| 33 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k38+800 k38+880 | 边坡高度40米深沟。 |
| 34 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k 48+770 k48+800 | 边坡高度 10米。 |
| 35 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k48+830 k48+914 | 边坡坡度较陡 。 |
| 36 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k54+286 k54+720 | 急弯、边坡高度40米深沟 。 |
| 37 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k60+980 k61+010 | 边坡高度40米深沟。 |
| 38 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k94+130 k94+230 | 金、弯、边坡高度50米深沟 。 |
| 39 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k l l 3+ 150～  k ll 3+530 | 临河边坡坡度较陡 。 |
| 40 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k l 30+330～  k l 30+510 | 临河边坡坡陡急弯 。 |
| 41 | 安康 | 紫阳县 | 省道310 | 省道 | k131+780 ～  k132+080 | 临河边坡坡陡急弯 。 |
| 42 | 商洛 | 商州区 | 洛洪 公路 | 县道 | 46阳＋700M | 临村道路，事故多发 ，建议增设警示标志 。 |
| 43 | 商洛 | 山阳县 | i宾 可  南路 | 城市 道路 i | 滨河南路乔蔡路口至 宾河湾小区路段  （段〉 | 车流量大 ，小区大门外两侧道路设置了临时停车泊 位，车流量大，人口密集 ，事故易发多发 。 |
| 44 | 商洛 | 山阳县 | 308  县道 | 县道 | 308县道  125KM 127KM | 东段为县医院中段为甘沟口与育才路连接 ，该处无 转盘，有五处路口 ，该路段西段与南大街连接为丁 字路口，路面宽、平，车流量大，车速度快，事故 多发。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 商洛 | 镇安县 | 镇云路花 园小区  （内外） 丁字路口 | 县道 | 200m+700m | 未设置减速带 、警示标志。 |
| 46 | 商洛 | 洛南 | 桑陈路 | 县道 | 桑陈路3km | 道路与桥梁夹角角度小 ，造成急弯 ，桥栏影响 视线。 |
| 47 | 商洛 | 洛南 | 永洛路 | 县道 | 永洛路眉坡 、张坡水 库路段 | 盘山水泥路 ，坡陡弯大 。 |
| 48 | 商洛 | 商南县 | 商陨路 | 省道 | 67km+300m | 临河、临崖。 |
| 49 | 商洛 | 商南县 | 商陨路 | 省道 | 82km+200m | 临河、临崖。 |
| 50 | 商洛 | 商南县 | 享E山路 | 县道 | 10km+600m | 临河、临崖、湾道。 |
| 51 | 商洛 | 商南县 | 郭山路 | 县道 | 25km+500m 700m | 临河、临崖。 |
| 52 | 商洛 | 商南县 | 郭山路 | 县道 | 27km 29km | 临河、｜｜伍崖 。 |
| 53 | 商洛 | 商南县 | 郭山路 | 县道 | 41km 42km | 临河、｜｜面崖 。 |
| 54 | 商洛 | 镇安县 | 小达路 | 县道 | 8km+900m处 | 无防护墙视距不良 ，建议修防护墙 ，凸凸镜。 |
| 55 | 商洛 | 镇安县 | 磨木路 | 县道 | 14km | 陡坡、急转弯 ，无防护墙，建议修防护墙 ，凸 凸镜。 |
| 56 | 商洛 | 镇安县 | 城灵路 | 县道 | 51km+500m | 无防护墙，建议修防护墙 。 |
| 57 | 商洛 | 作水县 | 营丰路 | 乡道 | OKM 37KM | 临河、｜｜伍坎 、｜｜伍崖 。 |
| 58 | 商洛 | 作水县 | 马磨路 | 乡道 | OKM 14KM | 临崖、急弯。 |
| 59 | 商洛 | 作水县 | 营两路 | 乡道 | 4KM 30KM | 临河、临坎、临崖。 |
| 60 | 商洛 | 作水县 | 马小路 | 乡道 | 9KM+400m | 急弯。 |
| 61 | 商洛 | 作水县 | 红东路 | 县道 | 14KM+800m | 临崖。 |
| 62 | 商洛 | 作水县 | 曹丰路 | 县道 | 3KM+600m | 临崖。 |
| 63 | 商洛 | 样水县 | 葛踩路 | 县道 | 8KM 13KM | 急弯。 |
| 64 | 延安 | 黄陵县 | 210  国道 | 县道 | 黄陵驾校官庄桥 | 修复桥梁护栏 。 |
| 65 | 延安 | 吴起县 | 吴定路 | 县道 | 48KM+500M 600M | 连续转弯路段 、且高桥无防护栏 ，桥头两端有 出入口。 |
| 66 | 延安 | 宝塔区 | 蟠龙镇何 家沟 | 省道 | 205省道  91KM+500M | 路侧险要 ，急弯路段 。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年计划完成整改的道路交通 事故多发点段安全隐患清单 | | | | | | |
| 序 号 | 行 政 区 域 | 所属县 市 | 道路 名称 | 行政 等级 | 多发点段  里程区间 | 存在的隐患 |
| Km+m Km+m |
|  | 西安 | 碑林区 | 南二环 | 城市 道路 | 长安立交东西两侧 | 长安立交东西两侧绿化带缺口较多 。 |
| 3 | 西安 | i霸桥区 | 东 环 | 城市 道路 | 、扇桥区段 | 半坡立交北侧 、十里锦绣小区 、中固石油加油 站未设置人行天桥 ，行人横穿现象频繁 。 |
| 4 | 西安 | 未央区 | 北辰大道 | 城市 道路 | 凤城八路 | 丁字口中央高压 电杆影响行车安全 。 |
| 5 | 西安 | 蓝田县 | 101省道 | 省道 | K20+700 K20+830 | 道路右侧护栏缺失 。 |
| 6 | 西安 | 蓝田县 | 101省道 | 省道 | K39+620 K39+800 | 道路左侧护栏缺失 。 |
| 7 | 西安 | 蓝田县 | 101省道 | 省道 | K44+966 K45+010 | 道路左侧护栏缺失 。 |
| 8 | 西安 | 蓝田县 | 陈家沟段 | 县道 | 陈家沟村 | 高压铁塔下高边坡挖方存在安全隐患 。 |
| 9 | 西安 | 蓝田县 | 101省道 | 省道 | K4+510 | 高挖方段存在滑坡隐患 。 |
| 10 | 咸阳 | 旬邑县 | 赤道高速 路口 | 县道 | 306省道  67KM+800M | 该路段为高速出口丁字路口与 306省道交汇 处，无红绿灯，无警示、提醒标志 。 |
| 11 | 咸阳 | 旬邑县 | 土桥高速 路口 | 县道 | 211国道  556KM+600M | 该路段为高速出口与 21l国道交汇，正对面为 加油站 ，路面车流量大 ，无红绿灯 。 |
| 12 | 咸阳 | 泾河 新城 | 高泾大道 | 县道 | 高泾大道 | 道路沿线行车道存在多处电线杆栽置不当 ，占 用1至2条机动车道 ，车辆通行受阻 。 |
| 13 | 咸阳 | 泾河 新城 | 洋泾大道  、泾河湾 沿线、茶 马路沿线 | 县道 | 洋泾大道、泾河湾沿 线、茶马路沿线 | 交通信号灯不能正常工作 ：部分路段路面严 沉降。 |
| 14 | 咸阳 | 泾河 新城 | 蒙家桥至 泾河桥 | 县道 | 蒙家桥至泾河桥 | 部分路段存在开放式作业 ，无防护栏板 ：围 设施数量、连续性 、距离不规范 ；不牢固，警 示标志缺失：施工警告标志标牌缺失等。 |

重

挡

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 咸阳 | 泾河 新城 | 泾向新城 管委会至 崇文镇摆 液村路段 | 县道 | 泾？可新城管委会至崇 文镇摆渡村路段 | 泾河大道两端断头路与高跨桥坡底路口存在交 通标志缺失 ：断头路上交通表现为直行表述， 造成标线指引误导 ；泾河大道与高跨桥坡底路 段衔接的200米范围均无隔离设施加以引导 。 |
| 16 | 咸阳 | 礼泉县 | 礼相路卢 家弯道 | 县道 | 礼泉县昭陵社区汤房 村 赵镇卢家弯道 | 连续下坡3公里、弯急、无紧急避险区 。  － |
| 17 | 宝鸡 | 渭滨区 | 川陕路 | 县道 | 2. 6KM | 交叉路口未减速慢行 。 |
| 18 | 宝鸡 | 凤县 | 316 国道 | 国道 | 2281km+200m  ～  2281km+350m | 次路段为急弯 ，视线不良 ，视线不良，大型 辆会车时转弯困难 ，遇雨、雪、雾等恶劣天 气，极易发生侧滑而引发事故 。 |
| 19 | 铜川 | 耀州区 | 二号信箱 | 县乡 道路 | 全段 | 路面有大面积坑槽 ，公路标志、标牌缺失，没 有标线：沿河道一侧全段无安全防护措施 ，近 几年己发生多起车辆坠入河道交通事故 ：机 车、非机动车、行人混行，道路宽度不足。 |
| 20 | 安康 | 恒口示 范区 | 310省道 | 省道 | 0 15KM | 弯多路窄，车流量 、人流量大，易发生危险事 故。 |
| 21 | 安康 | 恒口示 范区 | 叶恒公里 | 县道 | 56KM+350M 79KM | 弯多路窄，车流量 、人流量大，易发生危险 故。 |
| 22 | 安康 | 恒口示 范区 | 大香路 | 县道 | 0 23KM | 弯多路窄，山路坡度大，易发生危险事故 。 |
| 23 | 安康 | 宁陕县 | 菜籽坪至 皇冠镇村 级公路 | 乡道 | 16KM+300M  ～  16KM+400M | 急弯、，，备水临崖 ，事故多发点 。 |
| 24 | 安康 | 平利县 | 渡仙路 | 县乡 | 3KM | 无防护栏、临河临崖、急弯道处无警示标志 。 |
| 25 | 安康 | 平利县 | 平旬路 | 县乡 | 22KM+40M | 临水临崖段。 |
| 26 | 安康 | 平利县 | 大广路 | 县乡 | 5KM+600M | 临河 临崖 无防护栏、弯道无警示标志 。 |
| 27 | 安康 | 平利县 | 贵洛路 | 县乡 | 2KM+900M | 临河 临崖、 弯道无警示标志。 |
| 28 | 安康 | 平利县 | 贵洛路 | 县乡 | 49KM+500M | 临河 临崖、 弯道无警示标志 。 |
| 29 | 延安 | 宝塔区 | 青化眨镇 石棉羊沟 村 | 省道 | 205 省道  104KM+300M | S弯路段，沿路有河提 。 |
| 30 | 延安 | 吴起县 | 303省道 | 省道 | 274KM+150M | 枝干道路坡长路陡主干道两端均属于 S弯，易 发生交通事故 。 |
| 31 | 延安 | 宝塔区 | 幡龙镇何 家沟村 | 省道 | 205省道  92KM+300M | 连续转弯 ，上下坡 。 |

车

动

事

门／“ －

抄送 ：省委办公厅 、省政府办公厅 。

陕西省安全生产委员会